## Mehr Spielraum für Außenwände

## Jasto baut die Therm Kombi Produktreihe aus

Die Jasto Baustoffwerke haben einen Stein mit integriertem Hochleistungs-Dämmstoff entwickelt. Der neue Leichtbetonstein für Außenwände ist eine Variante des Jasto Plan Therm Kombi und setzt auf einen organischen Dämmstoffkern aus hochwärmedämmendem Hartschaum. Damit erweitert er die Therm Kombi Produktreihe, die bisher ausschließlich mit einem mineralischen Dämmstoffkern angeboten wurde. Der Fokus der gesamten Reihe richtet sich auf Mauerwerk für energieeffiziente Außenwände mit höchsten Wärmeschutzwerten bei einschaliger Bauweise.

Die künftigen Details der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) stehen noch nicht fest, doch die Grenzwerte für eine Förderung werden verschärft. Außerdem werden die Heizkosten, bedingt durch höhere Energiepreise, deutlich steigen. Mit ihren optimierten Werten erweitern die neuen Jasto Plan Therm Kombi Steine die Möglichkeiten für Bauherrinnen und Bauherren. Wie es typisch für einschalige, monolithische Bauweisen ist, punkten sie gegenüber Bauweisen mit einer zusätzlichen Außendämmung durch eine kürzere Bauzeit, einen einfacheren Bauprozess, besondere Langlebigkeit sowie eine günstige CO2-Bilanz, zudem sind sie leicht recycelbar.

Der organische Hochleistungs-Dämmstoff im Dämmstoffkern des Steins kommt auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,022 W/mK und verhilft den neuen Varianten zu den besten U-Werten der Produktreihe. Den neuen Jasto Plan Therm Kombi gibt es in den Steindruckfestigkeitsklassen SFK 2 und 4. In der SFK 2 erreicht er eine Wärmeleitfähigkeit von 0,075 W/mK. Ein Stein der Wanddicke 42,5 cm (14 DF) kommt damit auf einen U-Wert von 0,17 W/m²K und ein Stein der Wanddicke 36,5 cm (12 DF) auf einen U-Wert von 0,19 W/m²K.

In der Steindruckfestigkeitsklasse SFK 4 beträgt die Wärmeleitfähigkeit des Steins 0,09 W/mK. Bei einer Wanddicke von 42,5 cm ergibt das einen U-Wert von 0,20 W/m²K und bei der Wanddicke 36,5 cm einen U-Wert von 0,23 W/m²K.

Auf Anfrage können die Steine mit organischer Dämmung auch in einer Wanddicke von 49 cm (16 DF) in den beiden Steindruckfestigkeitsklassen SFK 2 und 4 produziert werden.

**Bildunterschriften**

*Bild 1:*Der neue Jasto Plan Therm Kombi mit Hochleistungs-Dämmstoff erreicht die besten U-Werte der Produktreihe. (Im Bild der 36,5er / 12 DF Stein)

*Bild 2:*Der neue Jasto Plan Therm Kombi wurde für energieeffiziente Außenwände mit höchsten Wärmeschutzwerten entwickelt, die auf eine einschalige Bauweise setzen. (Im Bild der 42,5er / 14 DF Stein)

**Abbildungen: Jasto Baustoffwerke, Ochtendung**