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Baumhaus „Echo“ kleidet sich in Quartz-Zinc
Maßgefertigte Zinkschindeln für ein Hotelzimmer mitten im Wald

Die vorbewitterte VMZINC-Oberfläche Quartz-Zinc lässt sich auf dem Dach und an der Fassade vielseitig einsetzen. Ein besonders außergewöhnliches Projekt findet sich in Odenthal im Bergischen Land. Das Baumhaus „Echo“ hängt, an Stahlseilen befestigt, rund drei Meter über dem Boden zwischen alten Buchen. Für die Außenhülle wurden extragroße Zinkschindeln verwendet.
„Echo“ ist eines von mehreren Baumhäusern des Baumhaushotels K1. Es ist jedoch die einzige Unterkunft mit einer kugelförmigen Gestaltung. Über eine Wendeltreppe und eine kleine Terrasse gelangt man in eine Kuppel mit großen Panoramafenstern an der Frontseite. Die Kuppel hat einen Durchmesser von 6,30 Metern und bietet auf zwei Etagen Platz für zwei Personen.
Die Außenhülle der Kuppel setzt sich aus gleichseitigen Dreiecken zusammen. Dafür wurden 13 leicht unterschiedliche Schindelformen maßgenau angefertigt und auf einer hinterlüfteten, vollflächigen Unterkonstruktion verlegt. An der höchsten Stelle sorgt eine flache Pyramide aus Zink für die erforderliche Mindestneigung und macht die Kuppelspitze wetterfest.
Die extragroßen Schindeln sind eine Sonderanfertigung von VMZINC und erforderten Vormaterial mit einer Breite von bis zu 1.250 mm. Die Fähigkeit, derart große Abmessungen zu fertigen, war einer der Gründe dafür, dass der Kunde sich für VMZINC entschied. Doch auch die Anmutung des Materials trug zur Auswahl bei. Keine andere Zinkvariante kommt der Patina von walzblankem Zink so nahe wie Quartz-Zinc. Gleichzeitig ist es die dezenteste Variante aller vorbewitterten VMZINC-Oberflächen. Das charakteristische Erscheinungsbild ist dank Vorbewitterung sofort nach dem Verlegen sichtbar. 
Mit seiner samtgrauen Optik eignet sich Quartz-Zinc für Dächer, Fassaden und Dachentwässerungen. Auch mit anderen Materialien oder, wie hier, eingebunden in die Natur, lässt es sich stimmig kombinieren. Die Verwendung als Außenhülle für ein Baumhaus mitten im Wald, unterstreicht die Vielseitigkeit des Materials und die Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten. 
Auch aus ökologischer Sicht fügt sich die Zinkoberfläche gut in den alten Buchenbestand ein. Aus Zinkschindeln werden keine schädlichen Stoffe ausgespült. Sie sind zu 100 Prozent recycelbar sowie wartungsfrei und extrem langlebig.

Bildunterschriften:

Bild 01: 
Baumhaus „Echo“ in Odenthal: Für die Außenhülle wurden extragroße VMZINC-Schindeln maßgefertigt
Bild 02:
Die minimalinvasiven Befestigungen der Stahlseile lassen sich flexibel an das Wachstum der Bäume anpassen
Bild 03:
Gleichseitige Dreiecke in der Oberfläche Quartz-Zinc erwiesen sich als die beste Möglichkeit, um die Außenhülle der Kuppel zu bekleiden
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Über VMZINC®
VMZINC ist eine internationale Marke, die gewalzte Titanzink-Produkte für die Gebäudehülle herstellt. In über 30 Ländern weltweit präsent, bietet VMZINC ein umfangreiches Angebot an Lösungen für Fassade, Dach und Dachentwässerung. VMZINC ist seit 180 Jahren Pionier beim Werkstoff Zink und setzt sein Architektur-Know-how mit einem Angebot von unterschiedlichen Oberflächen und Systemen sowie einem maßgeschneiderten Service um.

Über VM Building Solutions
VM Building Solutions Deutschland ist eine 100%ige Tochter der VM BUILDING SOLUTIONS SAS in Frankreich. VM Building Solutions ist auf hochwertige Produkte und Dienstleistungen für den Dach- und Fassadenprofi spezialisiert. VM Building Solutions Deutschland GmbH produziert und vertreibt die Marke VMZINC® und weitere Produkte für die Gebäudehülle in Deutschland, Italien, Österreich, Polen, der Schweiz, Tschechien und Ungarn.
www.vmzinc.de
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